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Svietidlo CREE XSPR
Ekonomicky výhodné LED svietidlo pre pouličné osvetlenie

[image: ]Modelová rada LED svietidiel s označením XSPR od spoločnosti CREE je určená na osvetlenie, ciest, chodníkov, parkov, námestí a iných plôch v mestách a obciach, kde sa používa asymetrická optika. Modelová rada XSPR vychádza z modelovej rady XSP a je od nej o 1 rok mladšia, podstatne ľahšia a ešte ekonomicky výhodnejšia a to všetko pri zachovaní kvality a parametrov, ktoré poskytuje spoločnosť CREE na svoje svietidlá a z ktorých vyberáme tie najdôležitejšie – záruka 10 rokov na celé svietidlo, garantovaná životnosť viac ako 160 000 hod., nulové náklady na údržbu a patentovaná technológia NanoOptic pre rovnomerné a vysoko efektívne osvetlenie.

[image: ]	Teleso svietidla je hliníkovej konštrukcie s rebrovaním pre lepšie chladenie svietidla a ako doplnok sú použité UV odolné plasty, ktoré majú len estetickú funkciu. Svietidlo sa vyznačuje nízkou hmotnosťou (5 kg) a je navrhnuté s ohľadom na čo najnižší odpor vzduchu (plocha 0,05 m2) a už v štandardnom prevedení [image: ]má vysokú odolnosť voči poveternostným vplyvom (krytie IP66) a proti mechanickým vplyvom / vandalizmu (krytie IK09). V prípade záujmu je možné dodať svietidlo aj s vyšším krytím. Svietidlo sa dodáva v dvoch verziách – s uchytením na rameno výložníka s minimálnou dĺžkou 200 mm a priemerom 32 až 60 mm alebo sa nastaviteľným kĺbovým ramenom, ktoré umožňuje nielen horizontálne a vertikálne uchytenie svietidla ale aj nastavenie sklonu. Samotné svietidlo sa skladá z dvoch oddelených priestorov – priestor s LED a priestor pre elektronický predradník, ktorý je dostupný bez použitia náradia.
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DIM Q# C# D# CLO DY#

stmietavteľný

1 - 10 V

nastaviteľný

 príkon
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dynadimmer

XSPR A54 W
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XSPR B41 W
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0 25 50 75 100

5 º

C A, pri 54 W 1,04 0,97 0,91 0,85 0,79

10 

º

C A, pri 54 W 1,03 0,96 0,90 0,84 0,79

15 

º

C A, pri 54 W 1,02 0,95 0,89 0,83 0,78

20 º

C A, pri 54 W 1,01 0,94 0,88 0,82 0,77

25 º

C A, pri 54 W 1,00 0,93 0,87 0,81 0,76

Počet hodín (v tis.) PRIEMERNÁ

NOČNÁ TEPLOTA

Činiteľ údržby XSPR B

VERZIA
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ŠTANDARD VAŠA VOĽBA

XSPR XSPR MODEL XSPR

B VERZIA B verzia

HT UCHYTENIE HT uchytenie na výložník 07 nastaviteľné rameno

2LG Typ II LONG 210 Typ II SHORT 275 Typ II SHORT 2SH Typ II SHORT

3SH Typ III SHORT 3ME Typ III MEDIUM 4ME Typ IV MEDIUM

A PRÍKON A 17 až 54 W B 16 až 41 W

40K FARBA SVETLA 40K 4000 K 57K 5700 K

+ IZOLAČNÁ TRIEDA + Trieda I

ˆ

Trieda II

24 24 NAPÁJANIE 24 220 - 240 V

SV strieborná

DIM Stmievateľný, 1 - 10 V Q# Nastaviteľný príkon C# Virtuálna polnoc D# Virtuálna polnoc

CLO Konštantný svetelný tok DY# Dynadimmer

01 PRÍVODNÝ KÁBEL bez kódu = bez kábla 01 štandardný pripoj. kábel

Varianty svietidla XSPR B (informácia pre objednávanie) - napr. XSPRBHT210A40K+24SVDIM01

FARBA SVIETIDLA



SV

OPTIKA 210



Q#



ELEKTRONICKÝ PREDRADNÍK

VARIANTA SVIETIDLA

MOŽNOSTI KONFIGURÁCIE PARAMETRE
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5700 K 4000 K

Q9 = Q8 54 1,00 5 613 5 350

Q7 48 0,94 5 276 5 029

Q6 42 0,85 4 771 4 548

Q5 38 0,77 4 322 4 120

Q4 32 0,68 3 817 3 638

Q3 27 0,59 3 312 3 157

Q2 22 0,49 2 750 2 622

Q1 17 0,35 1 965 1 873

5700 K 4000 K 5700 K 4000 K

C1 54 5 613 5 350 41 4 771 4 548

C2 54 5 613 5 350 27 3 312 3 157

C3 54 5 613 5 350 18 2 024 1 929

C4 41 4 771 4 548 27 3 312 3 157

C5 41 4 771 4 548 18 2 024 1 929

C6 27 3 312 3 157 18 2 024 1 929

5700 K 4000 K 5700 K 4000 K

D1 47 5 276 5 029 37 4 322 4 120

D2 47 5 276 5 029 30 3 564 3 397

D3 47 5 276 5 029 18 2 024 1 929

D4 37 4 322 4 120 30 3 564 3 397

D5 37 4 322 4 120 18 2 024 1 929

D6 30 3 564 3 397 18 2 024 1 929

5700 K 4000 K 5700 K 4000 K

DY1 41 4 321 4 118 22 2 491 2 374

DY2 38 3 914 3 730 19 2 358 2 247

DY3 32 3 456 3 294 16 1 925 1 835

DY4 27 2 999 2 858 16 1 925 1 835

DY5 22 2 491 2 374 16 1 925 1 835

DY6 41 4 321 4 118 32 3 456 3 294

DY7 41 4 321 4 118 16 1 925 1 835

DY8 32 3 456 3 294 22 2 491 2 374

SVETELNÝ TOK (lm)

OPRAVNÝ

FAKTOR

PRÍKON

(W)

HODNOTA

Svietidlo XSPR (A) s predradníkom Q# (nastav. príkon)

SVETELNÝ TOK (lm)

Svietidlo XSPR (A) s predradníkom C# (virtuálna polnoc)

Svietidlo XSPR (A) s predradníkom D# (virtuálna polnoc)

HODNOTA

PRÍKON

(W)

SVETELNÝ TOK (lm)

PRÍKON

(W)

SVETELNÝ TOK (lm)

HODNOTA

PRÍKON

(W)

SVETELNÝ TOK (lm)

PRÍKON

(W)

Svietidlo XSPR (B) s predradníkom DY# (dynadimmer)

HODNOTA

PRÍKON

(W)

SVETELNÝ TOK (lm)

PRÍKON

(W)

SVETELNÝ TOK (lm)
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